
    Оптимизированные драйверы INTEL Graphics 8.15.10.1749, 8.14.10.2230 для PE_7x86, PE_8x86.

    Драйверы пригодны для установщика DevInst.exe или стандартного обновления устройств.

    Для стандартного обновления устройств распакуйте драйверы до уровня каталога с файлами.

    Драйверы Intel HD Graphics 32bit несовместимы с PAE-patched Windows х86 и PE7\8x86. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

      Драйвер INTEL Graphics 8.15.10.1749 Windows 7/8 (32 bit), каталог IG815101749_NT6x32.     

    DriverVer = 05/06/2009, 8.15.10.1749. Отключены OpenGL, ControlPanel.

    ;Intel® Graphics Media Accelerator Driver desktop and the Mobile Express Chipsets
    "(PE) Intel(R) 82945G Express Chipset Family"
    "(PE) Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) G35 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) G965 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) 946GZ Express Chipset Family"
    "(PE) Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family"
    "(PE) Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) G33/G31/Q35 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) Q35 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) Q33/Q31/Q35 Express Chipset Family"
    "(PE) Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Family"
    "(PE) Intel(R) 4 Series Internal Chipset"
    "(PE) Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset"
    "(PE) Intel(R) G45/G43 Express Chipset"
    "(PE) Intel(R) G41 Express Chipset"
    "(PE) Intel(R) B43 Express Chipset"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

      Драйвер INTEL Graphics 8.14.10.2230 Windows 7/8 (32 bit), каталог IG814102230_NT6x32.     

    DriverVer = 10/24/2010,8.14.10.2230. Отключены OpenGL, ControlPanel.

    ;Intel® Graphics Media Accelerator 3150
    iPNVG0   = "(PE) Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150"
    iPNVG1   = "(PE) Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150"
    iPNVGM0  = "(PE) Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150"
    iPNVGM1  = "(PE) Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

      В случае установки драйвера  видеоадаптера  через диспетчер устройств,  необходимо выполнить

    детект PnP устройств или запустить утилиту типа Resolution Changer SX2 для того чтобы заменить

    пока еще работающий стандартный VGA драйвер  (иначе появляется ошибка при изменении параметров

    экрана).  При подключении  посредством  DevInst.exe автоматически  устанавливается оптимальное

    разрешение и частота регенерации для обнаруженного типа монитора.

==================================================================================================
 01-Jun-2013 nat27 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098&start=71&limit=1&m=1#1
==================================================================================================
  