       Оптимизированный драйвер NVIDIA FW331.65 для использования в PE_7x86, PE_8x86.

    Драйвер пригоден для установщика DevInst.exe или стандартного обновления устройств.

    Для стандартного обновления устройств распакуйте драйвер до уровня каталога с файлами.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

      Драйвер NVIDIA FW331.65  Windows 7/8 (32 bit) Mobility Modded, каталог FW33165_NT6x32.     

    DriverVer = 10/23/2013, 9.18.13.3165,  GeForce 200/300/400/500/600/700/ION series. 

    Поддержка мобильной графики Pieter's INF v4.135.MD PCI-ID's by www.laptopvideo2go.com & nat27.

    Отключены OpenCL, OpenGL, ControlPanel, PhysX.

    Удалены адаптеры GeForce 8/9/100/200/ION, поддержка которых реализована в NVIDIA FW190.62. 


    Список поддерживаемого оборудования уточняйте в nv_disp.inf. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

      В случае установки драйвера  видеоадаптера  через диспетчер устройств,  необходимо выполнить

    детект PnP устройств или запустить утилиту типа Resolution Changer SX2 для того чтобы заменить

    пока еще работающий стандартный VGA драйвер  (иначе появляется ошибка при изменении параметров

    экрана).  При подключении  посредством  DevInst.exe автоматически  устанавливается оптимальное

    разрешение и частота регенерации для обнаруженного типа монитора.

==================================================================================================
 06-Nov-2013 nat27 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098&start=71&limit=1&m=1#1
==================================================================================================
  